....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... r.

**Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia wraz z wyliczeniem ceny oferty.**

**Szczegółowy opis oferowanego używanego samochodu specjalnego, ciężarowego 4x4 wraz z osprzętem.**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego samochodu**UWAGA:(jeżeli zaoferowany SAMOCHÓD specjalny spełnia minimalne wymogi w kolumnie 2 dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Używany samochód specjalny, ciężarowy 4x4 wraz z osprzętem (rok produkcji – nie starszy niż 2015) o udokumentowanym przez serwis przebiegu nie większym niż 150 000 km.****Samochód ma spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.****Wymagany osprzęt: pług wraz z zamontowaną na pojeździe czołownicą muszą być kompatybilne z dostarczanym samochodem specjalnym i gotowe do użytkowania bezpośrednio po dostarczeniu do zamawiającego.****1.Specyfikacja pojazdu – minimalne wymagane parametry****Charakterystyka techniczna samochodu:**- pojazd spełniający normy **min. EURO 6**- rok produkcji: nie starszy niż 2015* moc silnika: w zakresie 350 -400 KM
* pojemność silnika: do 12 500 cm3
* napęd: 4x4
* DMC: max 18 ton
* przebieg: do 150 000 km
* układ napędowy:

 liczba osi -2 napęd 4x4 obie osie na mostach reduktor skrzynia biegów: automatyczna blokada tylnego mostu* ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas

 hamowania)* ESP (układ stabilizacji toru jazdy)
* ASR (zapobiega poślizgowi kół podczas przyspieszania)
* dodatkowe światła mijania na podszybiu

- samochód wyposażony w belkę drogowa LED zamontowaną na kabinie, min.szer. 1,10m, sterowana z kabiny- samochód wyposażony w płytę czołową oraz szybkozłącza hydrauliczne zlokalizowane z przodu pojazdu oraz za kabiną umożliwiające podpięcie pługa odśnieżnego i piaskarki**Zabudowa posiadająca aktualną homologację lub zaświadczenie o zmianie rodzaju zabudowy*** kiper 3-stronny
* wysokość burt bocznych 0,70-0,80m
* wysokość burty tylnej po otwarciu min. 1,0m
* burta za kabiną dopasowana do wysokości kabiny
* sterowanie kipra z kabiny kierowcy
* wyposażona w rolkę i plandekę do transportu materiałów sypkich.
* ***pojazd zarejestrowany w Polsce jako specjalny lub z kompletem niezbędnych dokumentów do zarejestrowania w Polsce jako samochód specjalny.***

**2. Osprzęt – minimalne wymagane parametry****Pług odśnieżny: używany nie starszy niż 2007r****-** szerokość: w zakresie 3,40 – 3,60 m* wysokość: min.1,10 m
* szerokość robocza: min.2,9 m
* waga min. 900kg
* sterowanie: góra-dół, prawo-lewo hydraulicznie z pojazdu
* zasilanie: z instalacji hydraulicznej pojazdu
* lemiesz: stalowa listwa zgarniająca
* odkładnica pługa z blachy stalowej
* odkładnica wraz z lemieszem podzielona na niezależne

 sektory wraz z wahaczami * płozy ślizgowe
* światła obrysowe pługa
* osłona przed pyłem śnieżnym

**JEŻELI SAMOCHÓD POCHODZI Z POZA OBSZARU POLSKI NA WYKONAWCY CIĄŻĄ Z TEGO TYTUŁU OPŁATY CELNE, AKCYZOWE BĄDŹ SKARBOWE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ OPŁAT PRZED SPRZEDAŻĄ POJAZDU.****wymagane kryteria oferowanego pojazdu:****ZUŻYCIE ENERGII** (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż **9,72** MJ/km**EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ** –zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, odpowiadające normie EURO 6 | 1. **SAMOCHÓD SPECJALNY:**

**Producent /marka...................................................****Model .............................................................****Symbol ………………………………………………****Rok produkcji ……………………………………..****Przebieg ……………………………….km****Nr VIN ……………………………….**1. **PŁUG ODŚNIEŻNY:**

**Producent /marka...................................................****Model .............................................................****Symbol ………………………………………………****Rok produkcji ……………………………………..** **WYLICZENIE CENY OFERTY** **poz. 1 …………………… zł netto** **poz. 2 ……………. …… zł netto****Razem cena netto: ……………….…… zł** **Razem cena brutto: ………………….… zł** *\***\** ***Łączną cenę brutto za całość zamówienia należy***  ***wpisać w interaktywnym druku oferty.*****WYMAGANE KRYTERIA DO PUNKTACJI OCENY OFERT:**1. **Kryterium funkcjonalności \*\***

**– zabudowa wyposażona w hydroburtę:** 🞎 Tak 🞎 Nie 1. **Kryterium termin płatności \*\***

**– termin dokonania zapłaty od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury :**   🞎 7dni 🞎 14 dni 🞎 30dni 1. **Kryterium okres udzielonej rękojmi \*\***

 🞎 6 m-cy 🞎 24 m-ce **\*\*** *zaznaczyć właściwe****Wskazane przez Wykonawcę kryteria oceny ofert należy wpisać w interaktywnym druku oferty.*** |

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

…………………………………………………