### **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

### **WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:**

**BRANŻA: Drogowa**

## **OBIEKT:** **Przebudowa drogi powiatowej 1198K Mierzawa – Sędziszów**

## **– Kozłów, od km 20+870 do km 24+830, na dł. 3,96km wraz z**

## **renowacją systemu odwodnienia w ciągu drogi powiatowej**

## **1194K w m. Kozłów na dł. 620m w km 4+815 – 5+435**

## 

**DATA:** Czerwiec 2018 r.

**INWRESTOR:** Powiat Miechowski reprezentowany przez

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie.

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. Marcin Tompolski

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:** | | str. 3 |
| **2.** | **SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:** | |  |
| **2.1** | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | D-01.01.01 | str. 4 |
| **2.2** | Rozbiórka elementów dróg | D-01.02.04 | str. 21 |
| **2.3** | Roboty ziemne. Wymagania ogólne | D-02.00.01 | str. 31 |
| **2.4** | Roboty ziemne. Wykopy w gruntach nieskalistych | D-02.01.01 | str. 38 |
| **2.5** | Warstwy odcinające i odsączające: | D-04.02.01 | str. 42 |
| **2.6** | Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | D-04.04.02a | str. 50 |
| **2.7** | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego | D-04.04.02b | str. 65 |
| **2.8** | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna | D-05.03.05a | str. 89 |
| **2.9** | Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza | D-05.03.05b | str. 132 |
| **2.10** | Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków | D-06.01.01 | str. 167 |
| **2.11** | Przepusty pod zjazdami | D-06.02.01 | str. 183 |
| **2.12** | Ścinka i uzupełnienie poboczy | D-06.03.01 | str. 186 |
| **2.13** | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej | D-05.03.23a | str. 190 |
| **2.14** | Nawierzchnia z betonu | D-05.03.04 | str. 207 |