**Zakup wraz z dostawą znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementów dodatkowych koniecznych do prawidłowego oznakowania dróg -zgodnie z załączonym wykazem.**

**Zestawienie**:

**TABLICE ZNAKÓW ROZMIAR- ŚREDNIE, WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ, GRUBOŚĆ: 1,25mm**

|  |
| --- |
| **Znaki Ostrzegawcze** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **A-1** | Niebezpieczny zakręt w prawo | 2 |
| **A-2** | Niebezpieczny zakręt w lewo | 2 |
| **A-3** | Niebezpieczne zakręty- pierwszy w prawo | 5 |
| **A-4** | Niebezpieczne zakręty- pierwszy w lewo | 5 |
| **A-12b** | Zwężenie jezdni- prawostronne | 4 |
| **A-12c** | Zwężenie jezdni- lewostronne | 4 |
| **A-18b** | Zwierzęta dzikie | 30 |
| **A-22** | Niebezpieczny zjazd | 2 |
| **A-23** | Niebezpieczny podjazd | 2 |
|  |  |  |
| **Znaki zakazu** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **B-34** | Koniec ograniczenia prędkości „30” | 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Znaki kierunku i miejscowości** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Uniejów Kolonia” | 3 |
| **E-18a** | 3 |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Klonów” | 2 |
| **E-18a** | 2 |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Dziemięrzyce” | 2 |
| **E-18a** | 2 |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Jelcza” | 1 |
| **E-18a** | 1 |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Tczyca” | 1 |
| **E-18a** | 1 |
| **E-17a** | Tablica miejscowości „Marchocice” | 1 |
| **E-18a** | Tablica miejscowości „Marcinkowice” | 1 |
| **E-4** | Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość „17 Stępocice” (wg. Poniżej zamieszczonego wzoru)strzała.jpg | 2 |
|  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Tabliczki do znaków** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **T-1** | Tabliczka wskazująca odległość do znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego „150m” | 2 |
| **T-2** | Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo „500m” | 2 |
| **T-3** | Tabliczka „KONIEC” | 15 |
| **T-9** | Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi „10%” | 2 |
| **T-18a** | Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce | 1 |

**TABLICE ZNAKÓW ROZMIAR- ŚREDNIE, WYKONANE Z BLACHY ALUMINIOWEJ, GRUBOŚĆ: 1,5mm** |
|

|  |
| --- |
| **Znaki ostrzegawcze/ zakazu** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **A-12b** | Zwężenie jezdni- prawostronne | 2 |
| **A-12c** | Zwężenie jezdni- lewostronne | 2 |
| **A-14** | Roboty na drodze | 4 |
| **B-33** | Ograniczenie prędkości „30” | 4 |

 |
| **Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego** |
| Symbol | Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| **U-23** | Pachołek drogowy biało-czerwony wys. 50cm | 10 |
| **U-23** | Pachołek drogowy biało-czerwony wys. 75cm | 10 |
| **U-21b** | Tablica kierująca PCV (ubot) | 5 |
| **U-18a** | Lustro drogowe średnica 800mm- akrylowe z uchwytami | 1 |
| **U-18b** | Lustro drogowe 600x800mm- akrylowe z uchwytami | 4 |
|  |  |  |
| **Elementy dodatkowe** |
| Nazwa | Zamówienie/ szt. |
| Słupek do znaków Ø 60,3 (po zewnętrznej) dł. 3,5m | 20 |
| Słupek do znaków Ø 48,3 (po zewnętrznej) dł. 2,5m | 8 |
| Uchwyt do znaków aluminiowych fi 50/60mm | 24 |
| Uchwyt uniwersalny zacisk na rurę fi 50/60mm  | 130 |
| Podstawa uniwersalna duża 39x70cm, gumowa ok. 25kg | 8 |