Znak SE.261.9.2020

 **Załącznik nr 7**

**WYKAZ CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

 **W SEZONIE 2020-2021**

 **NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MIECHOWSKIEGO**

 **ADMINISTROWANYCH PRZEZ**

 **ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE**

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie obejmuje zimowym utrzymaniem część chodników zlokalizowanych przy drogach powiatowych o łącznej długości 445,962 km. Pod kątem utrzymania zimowego chodniki zostały podzielone na zadania:

**Zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym 2020 - 2021 z podziałem na zadania:**

**Zad.1.** zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej **1194K** Gr. woj. - Kozłów - Książ W **m. Kozłów** na pow.1850m2, w ciągu dr. powiatowej **1198K** Mierzawa – Sędziszów – Kozłów **m. Kozłów** na pow.94m2, w ciągu dr. powiatowej **1183K** Kozłów - Przybysławice – Łazy **m. Kozłów** na pow.193m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.

**Zad.2.** zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej **1172K** Maków – Gołcza – Zerwana w **m. Gołcza** na pow. 2882m2, w ciągu drogi powiatowej **1204K** Miechów (ul. Kolejowa)-Rzeżuśnia - Gołcza w **m. Gołcza** na pow. 474m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.

**Zad.3.** zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej **1224K** Bukowska Wola –Działoszyce

**m. Słaboszów** na pow. 1540m2, w ciągu dr. powiatowej **1194K** gr.woj - Książ Wielki. - Słaboszów w **m. Słaboszów** na pow.495m2 – materiał do posypywania Zamawiającego.

**Zad.4**. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej **1235K** Racławice – Wrocimowice

**m. Racławice** na pow. 1500m2 i w ciągu dr. powiatowej **1233K** Kropidło - Racławice **m. Racławice**

 na pow. 630m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.

**Zad.5.** zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej **1194K** Gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów **m. Książ Wielki** na pow.1564m2i w ciągu dr. powiatowej **1219K** Książ Wielki – Zaryszyn  w **m. Książ Wielki** na pow. 415m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.

**Zad.6.** zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej **1186K** Jelcza – Podmiejska Wola w **m. Charsznica** na pow. 6333m2 i w ciągu dr. powiatowej **1175K** Charsznica do dr. 783 w **m. Charsznica** na pow. 2022m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.

Powiatowa sieć drogowa podzielona została na cztery kolejności zimowego utrzymania:

I kolejność zimowego utrzymania w ilości 67,0 km - odpowiadająca 4 standardowi „Zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach opracowanych na podstawie Zarządzenia Nr 46 z dnia 25.10.1994 r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”.

II kolejność zimowego utrzymania w ilości 125,9 km - odpowiadająca 5 standardowi;

III kolejność zimowego utrzymania w ilości144,9 km - odpowiadająca 6 standardowi;

IV kolejność - utrzymywane systemem interwencyjnym w ilości 108,2 km;

**ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE**

Opracowano na podstawie „Zarządzenia nr 46 z dnia 25.10.1994r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Kolejnośćzimowegoutrzymania | Standard | Opis stanu utrzymania drogi | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| Po ustaniu śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1. | I | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Luźny – 8 godzin zajeżdżony – występuje,języki śnieżne –występują,zaspy – do 8 godzinDopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.  | W miejscach wyznaczonych:gołoledź–8 godzin,pośniegowa–10 godzlodowica–8 godzin. |
| 2. | II | 5 | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Luźny – 16 godzinzajeżdżony – występuje,nabój śnieżny –występuje,zaspy – występują do 24 godzin,Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.  | W miejscach wyznaczonych :gołoledź–8 godzin,pośniegowa. |
| 3. | III | 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP. | Luźny – występuje,zajeżdżony –występuje,nabój śnieżny – występuje,zaspy – występują do 48 godzin. | W miejscach wyznaczonych:Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godziny. |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy KOZŁÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA** |
| 1194K | Kozłów | od UG Kozłów do skrzyż. z dr. 1198K | P | 2,00 | 423,00 | 846,00 |
| 1194K | Kozłów | od skrzyż. z drogą 1198K do dr. gminnej przy wiadukcie | P | 1,70 | 229,00 | 389,30 |
| 1194K | Kozłów | od UG Kozłów | L | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 1194K | Kozłów | skrzyż. dr. 1194K z dr. 1198K w kier. Wierzbicy | L | 2,00 | 23,00 | 46,00 |
| 1194K | Kozłów | chodnik za zatoką postojową przy kościele w Kozłowie | L | 1,50 | 30,00 | 45,00 |
| 1198K | Kozłów | skrzyż. dr. 1194K z dr. 1198K w kier. Wierzbicy | L | 1,65 | 57,00 | 94,05 |
| 1183K | Kozłów | dr. 1183 do dr. 1194K | L | 1,65 | 117,00 | 193,05 |
| **SUMA** |  | **1 084,00** | **2137,40** |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy GOŁCZA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA** |
| 1172K | Gołcza | od. Skrzyż z dr. 1153K do dr. gminnej na Krępę | P | 1,70 | 705,00 | 1 198,50 |
| 1172K | Gołcza | od dr. 1153K do skrzyż. na Krępę | L | 0,70 | 56,00 | 39,20 |
| 1172K | Gołcza | od dr. 1153K do skrzyż. na Krępę | L | 1,70 | 735,00 | 1 249,50 |
| 1172K | Gołcza | od dr. gminnej na Kępie do dr. gminnej | P | 1,70 | 232,00 | 394,40 |
| 1204K | Gołcza | od przejścia dla pieszych do sklepu | P | 1,50 | 35,00 | 52,50 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej (wjazd) | L | 4,00 | 9,40 | 37,60 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej | L | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej (wejście szkoła) | L | 4,80 | 12,00 | 57,60 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej (zjazd boisko) | L | 1,50 | 97,00 | 145,50 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej | L | 2,00 | 48,00 | 96,00 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej (chodnik przy przepuście) | L | 2,00 | 12,50 | 25,00 |
| 1204K | Gołcza | rejon szkoły podstawowej | L | 1,70 | 16,50 | 28,05 |
| **SUMA** | **1 966,40** | **3 355,85** |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy SŁABOSZÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA** |
| 1224K | Słaboszów | od przystanku przy dr. 1224K do skrzyż. z dr. 1194K | L | 2,00 | 20 | 40,00 |
| 1224K | Słaboszów | od skrzyż. z dr. 1225K do końca cmentarza przy dr. 1224K | P | 1,50 | 1000 | 1500,00 |
| 1194K | Słaboszów | od mostu - UG Słaboszów - do dr. 1224K | P | 1,65 | 300,00 | 495,00 |
| **SUMA** |  | **1 320,00** | **2 035,00** |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy CHARSZNICA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA DO UTRZYMANIA** |
| 1186K | Charsznica | ul. Żarnowiecka do ul. Sportowej | L | 2,00 | 1 192,00 | 2 384,00 |
| 1186K | Charsznica | ul. Miechowska do ul. Sportowej | L | 1,70 | 1 496,00 | 2 543,20 |
| 1186K | Charsznica | ul. Żarnowiecka do torów kolejowych | P | 1,70 | 362,00 | 615,40 |
| 1186K | Charsznica | ul. Żarnowiecka do torów kolejowych | P | 1,80 | 61,00 | 109,80 |
| 1186K | Charsznica | ul. Żarnowiecka do torów kolejowych | P | 0,50 | 88,00 | 44,00 |
| 1186K | Charsznica | ul. Żarnowiecka do torów kolejowych | P | 1,70 | 71,00 | 120,70 |
| 1186K | Charsznica | ul. Miechowska od skrzyżowania | P | 1,50 | 344,00 | 516,00 |
| 1175K | Charsznica | ul. Kolejowa (od skrzyż. z dr. 1186K w kier. Ciszowic) | L | 1,50 | 810,00 | 1 215,00 |
| 1175K | Charsznica | ul. Kolejowa (od skrzyż. z dr. 1186K w kier. Ciszowic) | P | 1,50 | 538,00 | 807,00 |
| **SUMA**  |  | **4 962,00** | **8 355,10** |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy RACŁAWICE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA** |
| 1235K | Racławice | od dr. woj. 783 do wjazdu do szkoły | P | 1,80 | 150,00 | 270,00 |
| 1235K | Racławice | Od remizy OSP w Racławicach do m. Janowiczki | L | 1,40 | 879,00 | 1 230,60 |
| 1233K | Racławice | od dr. woj. 783 do skrzyż. z dr. gminną Smolny Dół | P | 1,50 | 420,00 | 630,00 |
| **SUMA** |   | **1 449,00** | **2 130,60** |

**Wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem na terenie**

**Gminy KSIĄŻ WIELKI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DROGA** | **MIEJSCOWOŚĆ** | **LOKALIZACJA** | **Strona** | **SZEROKOŚĆ** | **DŁUGOŚĆ** | **POWIERZCHNIA** |
| 1194K | Książ Wielki | ul. Do Grodziska | P | 1,50 | 71,00 | 106,50 |
| 1194K | Książ Wielki | ul. Morawca | L | 1,50 | 43,00 | 64,50 |
| 1194K | Książ Wielki | ul. Morawca | L | 1,50 | 14,00 | 21,00 |
| 1194K | Książ Wielki | ul. Morawca | L | 1,65 | 66,00 | 108,90 |
| 1194K | Książ Wielki | ul. Morawca | L | 1,65 | 409,00 | 674,85 |
| 1194K | Książ Wielki | chodnik z zieleńcem za kościołem | L | 1,70 | 35,00 | 59,50 |
| 1194K | Książ Wielki | za kościołem do skrzyż. z dr. 1219K | P | 1,50 | 179,00 | 268,50 |
| 1194K | Książ Wielki | od skrzyż. z dr. 1219K (na wys. skarpy) do wys. stawów | L | 2,00 | 130,00 | 260,00 |
| 1219K | Książ Wielki | przy szkole | P | 1,65 | 107,00 | 176,55 |
| 1219K | Książ Wielki | przy szkole | L | 2,00 | 119,00 | 238,00 |
| **SUMA** |  | **1 173,00** | **1 978,30** |