....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy)

...................................., dnia ....................... r.

**Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia wraz z wyliczeniem ceny oferty.**

**Szczegółowy opis oferowanego używanego samochodu specjalnego, ciężarowego 4x4 wraz z osprzętem.**

| **lp** | **Wymagane minimalne parametry przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego samochodu**  UWAGA:  (jeżeli zaoferowany SAMOCHÓD specjalny spełnia minimalne wymogi w kolumnie 2 dla określonego modelu wystarczającym jest podanie informacji określonych w kolumnie 3 ) |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Używany samochód specjalny, ciężarowy 4x4 wraz z osprzętem (rok produkcji – nie starszy niż 2015) o udokumentowanym przez serwis przebiegu nie większym niż 150 000 km.**  **Samochód ma spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie zobowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.**  **Wymagany osprzęt: pług wraz z zamontowaną na pojeździe czołownicą muszą być kompatybilne z dostarczanym samochodem specjalnym i gotowe do użytkowania bezpośrednio po dostarczeniu do zamawiającego.**  **1.Specyfikacja pojazdu – minimalne wymagane parametry**  **Charakterystyka techniczna samochodu:**  - pojazd spełniający normy **min. EURO 6** - rok produkcji: nie starszy niż 2015   * moc silnika: w zakresie 350 -400 KM * pojemność silnika: do 12 500 cm3 * napęd: 4x4 * DMC: max 18 ton * przebieg: do 150 000 km * układ napędowy:   liczba osi -2  napęd 4x4  obie osie na mostach  reduktor  skrzynia biegów: automatyczna  blokada tylnego mostu   * ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas   hamowania)   * ESP (układ stabilizacji toru jazdy) * ASR (zapobiega poślizgowi kół podczas przyspieszania) * dodatkowe światła mijania na podszybiu   - samochód wyposażony w belkę drogowa LED zamontowaną na kabinie, min.szer. 1,10m, sterowana z kabiny  - samochód wyposażony w płytę czołową oraz szybkozłącza hydrauliczne zlokalizowane z przodu pojazdu oraz za kabiną umożliwiające podpięcie pługa odśnieżnego i piaskarki  **Zabudowa posiadająca aktualną homologację lub zaświadczenie o zmianie rodzaju zabudowy**   * kiper 3-stronny * wysokość burt bocznych 0,70-0,80m * wysokość burty tylnej po otwarciu min. 1,0m * burta za kabiną dopasowana do wysokości kabiny * sterowanie kipra z kabiny kierowcy * wyposażona w rolkę i plandekę do transportu materiałów sypkich. * ***pojazd zarejestrowany w Polsce jako specjalny lub z kompletem niezbędnych dokumentów do zarejestrowania w Polsce jako samochód specjalny.***   **2. Osprzęt – minimalne wymagane parametry**  **Pług odśnieżny: używany nie starszy niż 2007r**  **-** szerokość: w zakresie 3,40 – 3,60 m   * wysokość: min.1,10 m * szerokość robocza: min.2,9 m * waga min. 900kg * sterowanie: góra-dół, prawo-lewo hydraulicznie z pojazdu * zasilanie: z instalacji hydraulicznej pojazdu * lemiesz: stalowa listwa zgarniająca * odkładnica pługa z blachy stalowej * odkładnica wraz z lemieszem podzielona na niezależne   sektory wraz z wahaczami   * płozy ślizgowe * światła obrysowe pługa * osłona przed pyłem śnieżnym   **JEŻELI SAMOCHÓD POCHODZI Z POZA OBSZARU POLSKI NA WYKONAWCY CIĄŻĄ Z TEGO TYTUŁU OPŁATY CELNE, AKCYZOWE BĄDŹ SKARBOWE, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ OPŁAT PRZED SPRZEDAŻĄ POJAZDU.**  **wymagane kryteria oferowanego pojazdu:**  **ZUŻYCIE ENERGII** (wyrażone w MJ/km - z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku) zużycie energii nie większe niż **9,72** MJ/km  **EMISJA CO2 oraz EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ** –zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,  odpowiadające normie EURO 6 | 1. **SAMOCHÓD SPECJALNY:**   **Producent /marka...................................................**  **Model .............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**  **Przebieg ……………………………….km**  **Nr VIN ……………………………….**   1. **PŁUG ODŚNIEŻNY:**   **Producent /marka...................................................**  **Model .............................................................**  **Symbol ………………………………………………**  **Rok produkcji ……………………………………..**    **WYLICZENIE CENY OFERTY**    **poz. 1 …………………… zł netto**    **poz. 2 ……………. …… zł netto**  **Razem cena netto: ……………….…… zł**  **Razem cena brutto: ………………….… zł** *\**  *\** ***Łączną cenę brutto za całość zamówienia należy***  ***wpisać w interaktywnym druku oferty.***  **WYMAGANE KRYTERIA DO PUNKTACJI OCENY OFERT:**   1. **Kryterium funkcjonalności \*\***   **– zabudowa wyposażona w hydroburtę:**  🞎 Tak 🞎 Nie   1. **Kryterium termin płatności \*\***   **– termin dokonania zapłaty od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury :**  🞎 7dni 🞎 14 dni 🞎 30dni   1. **Kryterium okres udzielonej rękojmi \*\***   🞎 6 m-cy 🞎 24 m-ce  **\*\*** *zaznaczyć właściwe*  ***Wskazane przez Wykonawcę kryteria oceny ofert należy wpisać w interaktywnym druku oferty.*** |

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

…………………………………………………